**TORQUE WRENCH SETTING = 1414 Nm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Selflocking | Selflocking | Con collare |
| Ring's | Type GUK | Type GUP | ad acciaccare |
| Diameter | (light) | (heavy) | (a disegno) |
|  | Nm | Nm | Nm |
|  | (Friction Coefficient | (Friction Coefficient |  |
|  | 0,14 ÷ 0,18) | 0,14 ÷ 0,18) |  |
| M 10 | 28 | / | / |
| M 12 | 35 | / | / |
| M 15 | 68 | / | / |
| M 17 | 81 | / | / |
| M 20 | 122 | 192 | 192 |
| M 25 | 175 | 290 | 290 |
| M 30 | 236 | 351 | 351 |
| M 35 | 319 | 497 | 497 |
| M 40 | 457 | 705 | 705 |
| M 45 | 570 | 875 | 875 |
| M 50 | 744 | 1232 | 1232 |
| M 55 | 788 | 1293 | 1293 |
| M 60 | 866 | 1414 | 1414 |
| M 65 | 1136 | 1762 | 1762 |
| M 70 | 1236 | 1912 | 1912 |
| M 75 | 1563 | 2340 | 2340 |
| M 80 | 1882 | 2828 | 2828 |
| M 85 | 2511 | 3371 | 3371 |
| M 90 | 2732 | 3608 | 3608 |
| M 95 | 3277 | 4303 | 4303 |
| M 100 | 3889 | 5106 |  |